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ВАРТІСТЬ- 30 999 грн
Характеристики Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 (CP.MA.00000178.02) (6958265100307)
Тип
· Готовая модель
Длина  183 мм
Тип двигателя
· Электродвигатель
Высота  77 мм
Рабочая частота  2.4 ГГц
Особенности
· С автопилотом
Емкость аккумулятора   3500 мА*ч
Время полета  34 минуты (без ветра)
Высота полета  5000 м (над уровнем моря)
Радиус действия  10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC)
Приемник в комплекте  - Да
Дальность полета    10 км
Передатчик в комплекте - Да
Дополнительные характеристики
· Дрон:
• Размеры в сложенном виде: 180 х 97 х 84 мм (ДхШхВ)
• В разложенном виде: 183 х 253 х 77 мм (ДхШхВ)
• Размер по диагонали: 302 мм
• Макс. скорость набора высоты: 4 м/с (режим S) / 4 м/с (режим N)
• Макс. скорость снижения: 3 м/с (режим S) / 3 м/с (режим N) / 5 м/с (режим S при резком снижении) / 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м)
• Макс. горизонтальная скорость полета: 19 м/с (режим S) / 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T)
• Макс. высота полета над уровнем моря: 5000 м
• Макс. время полета (без ветра): 34 минуты
• Макс. время позиционирования (без ветра): 33 минуты
• Макс. расстояние полета: 18.5 км
• Макс. допустимая скорость ветра: 29-38 км/ч (уровень 5)
• Макс. угол наклона: 35° (режим S) / 20° (режим N) / 35° (режим N в условиях сильного ветра)
• Макс. угловая скорость: 250°/с (режим S) / 250°/с (режим N)
• Диапазон рабочих температур: -10°...+40°C
• Диапазон рабочих частот: 2.4–2.4835 ГГц
• Мощность передатчика (ЭИИМ): 2.4-2.4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм / CE: ≤20 дБм / SRRC: ≤20 дБм / MIC: ≤20 дБм
• Спутниковые системы позиционирования: GPS/ГЛОНАСС
• Пропеллеры: быстросъемные, малошумные, складные
• Компас: один компас
• IMU: Один модуль IMU
• Объем внутренней памяти: 8 Гбайт

Аккумулятор:
• Емкость: 3500 мАч
• Напряжение: 11.55 В
• Предел напряжения зарядки: 13.2 В
• Тип: Литий-полимерный 3S
• Энергия: 40.42 Вт/ч
• Масса: 198 г
• Диапазон температур зарядки: +5°...+40°C
• Макс. мощность зарядки: 38 Вт

Камера:
• Матрица: 
 ◦ 1/2" CMOS
 ◦ Число эффективных пикселей: 12 Мп и 48 Мп
• Объектив: 
 ◦ FOV: 84°
Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм
 ◦ Диафрагма: f/2.8
 ◦ Фокусное расстояние: от 1 м до ∞
• ISO
 ◦ Видео: 100–6400
 ◦ Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) / 100–6400 (ручной)
 ◦ Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) / 100–3200 (ручной)
• Макс. разрешение фото: 48 Мп, 8000 х 6000 пикселей
• Режимы фото:
 ◦ Покадровый: 12 Мп и 48 Мп
 ◦ Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров
 ◦ Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 0.7EV с шагом 3/5 ступени
 ◦ Интервальная съемка: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд
 ◦ SmartPhoto: функция распознавания сцен, HyperLight и HDR
 ◦ Панорама HDR:
 ◦ Вертикальная съемка (3 х 1): 3328 х 8000 пикселей (ширина х высота)
 ◦ Широкий угол (3 × 3): 8000 х 6144 пикселей (ширина х высота)
 ◦ Панорама 180° (3 х 7): 8192 х 3500 пикселей (ширина х высота)
 ◦ Сфера (3 х 8 + 1): 8192 х 4096 пикселей (ширина х высота)
• Фотоформаты: JPEG/DNG (RAW)
• Разрешение видео и частота кадров:
 ◦ 4K Ultra HD: 3840х2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с
 ◦ 2.7K: 2688х1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с
 ◦ FHD: 1920х1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с
 ◦ 4K Ultra HD HDR: 3840х2160, 24/25/30 кадров/с
 ◦ 2.7K HDR: 2688х1512, 24/25/30 кадров/с
 ◦ FHD HDR: 1920х1080, 24/25/30 кадров/с
• Цветовые профили: D-Cinelike, обычный
• Видеоформаты: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
• Макс. битрейт: 120 Мбит/с
• Типы карт памяти: поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт
• Поддерживаемые файловые системы: FAT32 и exFAT
• Зум: недоступен

Стабилизатор:
• Стабилизация: По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная)
• Механический диапазон углов вращения:
 ◦ Наклон: -135°...45°
 ◦ Крен: -45°...45°
 ◦ Поворот: -100°...100°
• Рабочий диапазон углов вращения:
 ◦ Наклон: -90°…0° (по умолчанию)
 ◦ 90°…24° (расширенный режим)
• Макс. контролируемая скорость (наклон): 100°/с
• Диапазон угловых вибраций: ±0.01°

Система обзора:
• Фронтальные датчики:
 ◦ Диапазон точности определения: 0.35-22 м
 ◦ Диапазон распознавания: 0.35-44 м
 ◦ Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с
 ◦ Поле обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали)
• Задние датчики:
 ◦ Диапазон точности определения: 0.37-23.6 м
 ◦ Диапазон распознавания: 0.37-47.2 м
 ◦ Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с
 ◦ Угол обзора (FOV): 44° (по горизонтали), 57° (по вертикали)
• Доступные нижние датчики: двойные видеодатчики + датчики Time of Flight (ToF)
• Нижняя:
 ◦ Диапазон измерения ToF: 0.1-8 м
 ◦ Диапазон позиционирования: 0.5-30 м
 ◦ Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0.5-60 м
• Влево/вправо: нет
• Дополнительная подсветка: один светодиодный индикатор

Безопасность:
• Система облета препятствий: расширенный автопилот (APAS) 3.0

Передача видеосигнала:
• Система передачи: Ocusync 2.0
• Макс. дальность передачи сигнала: 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC)
• Качество трансляции: 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с
• Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства): 120-130 мс
• Формат кодирования передачи видеосигнала: H.265
• Макс. битрейт трансляции: 40 Мбит/с
• Диапазон рабочих частот: 2.4–2.4835 ГГц

Пульт управления:
• Система передачи пульта управления: OcuSync 2.0
• Порты совместимых мобильных устройств: Lightning, Micro USB, USB-C
• Макс. размер совместимого мобильного устройства: 180 х 86 х 10 мм (высота х ширина х толщина)
• Диапазон рабочих температур: 10°...+40°C
• Мощность передатчика (ЭЭИМ):
 ◦ 2.4–2.4835 ГГц:
 ◦ FCC: ≤26 дБм
 ◦ CE: ≤20 дБм
 ◦ SRRC: ≤20 дБм
 ◦ MIC: ≤20 дБм
• Рабочий ток/напряжение
 ◦ 1200 мА при 3.7 В (Android)
 ◦ 700 мA при 3.7 В (iOS)

Зарядное устройство:
• Вход зарядного устройства: 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 А
• Выход зарядного устройства:
 ◦ Порт зарядки: 13.2 В⎓2.82 A
 ◦ Порт USB: 5 В⎓2 А
• Напряжение: 13.2 В
• Номинальная мощность: 38 Вт


Цвет фюзеляжа  Серый
Вес    570 г
Комплект поставки
· 1. Квадрокоптер
2. Пульт управления
3. Интеллектуальная батарея
4. Пропеллеры (пара) 6 шт
5. RC Кабель (USB - Type-C)
6. RC Кабель Lightning
7. RC Кабель (Micro-USB)
8. Стики управления
9. Защита подвеса
10. Зарядное устройство
11. Кабель зарядки
12. Кабель Type-C
13. Инструкция
Страна-производитель товара
· Китай
Страна регистрации бренда
· Китай
Гарантия
· 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Характеристики камеры
· Камера:
• Матрица: 
◦ 1/2" CMOS
◦ Число эффективных пикселей: 12 Мп и 48 Мп
• Объектив: 
◦ FOV: 84°
Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм
◦ Диафрагма: f/2.8
◦ Фокусное расстояние: от 1 м до ∞
• ISO
◦
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