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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
	№
	Фото 
	Найменування
	Од.

вим.
	Кіль

кість
	Ціна з ПДВ 

	1
	
[image: image1]
	Дитячий ігровий комплекс  

3474 х 2881 х 2350, h горки 900 

Матеріали, з яких виготовлений дитячий ігровий комплекс:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Харчова нержавіюча сталь;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів;

Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ.

Стопи  комплексу виконані з металевої  труби квадратного профілю 40х40х2

 Площадка фанера 15 мм, каркас труба 40х20х2, габаритні розміри площадки  680х680 мм.

Каркас гірки виконаний з труби 40х20х2, борти безпеки гірки виконані з фанери товщиною 15мм, лист нержавіючої сталі для запобігання її корозії закріплений на каркасі за допомогою заклепок, товщина листа 0.8 мм

Рукохід та шведська стінка комплексу  виконаний з труби 40х40х2 та труби ДУ15  –діаметр зовн. 21,3 мм, товщина стінки 2,8мм.

Каркас драбинки зварений з труби 40х20х2, щаблі з фанери 15мм.

Скат даху - фанера товщиною 9 мм. Фронтонна дошка  - фанера 15 мм.

Дошка з вирізами товщина фанери 15мм


	шт
	1
	19748,00

	2
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	Качалка-балансир  2083 х 390 х 838мм

Матеріали, з яких виготовлений балансир:

Клеєна оброблена сосна;

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів;

Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ.

Балансир складається з дерев’яної  дошки розміри якої 2000х225х43

Каркас сидіння виготовлено з металевої  труби ДУ20- діаметр зовн. 26.8 мм, товщина стінки 2.8мм, та кутника 40х40х4

Товщина фанери спинки сидіння 15мм

Основа балансиру виготовлена з металевої  труби ДУ20- діаметр зовн. 26.8 мм, товщина стінки 2.8мм, та труби ДУ25 –діаметр зовн. 33.5 мм, товщина стінки 3.2мм


	шт
	1
	6035,00

	3
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	Гойдалка металева  1621 х 1226 х 1560мм

Матеріали, з яких виготовлена карусель:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів;

Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ.

Боковина гойдалки виготовлена з металевої труби ДУ25 –діаметр зовн. 33.5 мм, товщина стінки 3.2мм

Перекладина з труби прямокутного профілю 60х40х3

Каркас сидіння виготовлено з труб  ДУ20- діаметр зовн. 26.8 мм, товщина стінки 2.8мм,  ДУ15 –діаметр зовн. 21,3 мм, товщина стінки 2,8мм

Товщина фанери сидіння 15мм

Сидіння гойдалки закріплене на перекладині, за допомогою двох шарнірних  з’єднань  які складаються з підшипника втулки і кілець, втулка зафіксована між вухами на перекладині  болтом М12х80 din931, вуха на перекладині виготовлені з металу товщиною 6мм.
	шт
	1
	5057,00
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	Пісочний столик  1163 х 1000 х 597мм

Матеріали, з яких виготовлена пісочний столик:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів; Товщина фанери сидіння 15мм
Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ
	шт
	1
	3167,00
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	Пісочниця велика "Квіточка" 1750 х 1750 х 1814 2096 х 2096 х 1814мм
Матеріали, з яких виготовлена пісочний столик:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів; Товщина фанери сидіння 15мм
	щт
	1
	7377,00

	6
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	Карусель 1700 х 1700 х 791мм

Матеріали, з яких виготовлена карусель:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів;

Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ.

Кермо виготовлене з  труби ДУ20- діаметр зовн. 26.8 мм, товщина стінки 2.8мм, труби ДУ15 –діаметр зовн. 21,3 мм, товщина стінки 2,8мм

Каркас виготовленоз з труб: ДУ20- діаметр зовн. 26.8 мм, товщина стінки 2.8мм, труба квадратного перерізу- 40х40, товщина стінки 2 мм., труба прямокутного перерізу- 40х60, товщина стінки 3 мм, труба прямокутного перерізу- 20х40, товщина стінки 2 мм

Пініжкиа: Труба ДУ15 –діаметр зовн. 21,3 мм, товщина стінки 2,8мм

Товщина фанери сидінь та спинок 15 мм.
	шт
	1
	12483,00

	
	[image: image7.emf]
	Матеріали, з як Качалка на пружині «Скутер»,

Матеріали, з яких  виготовлена качалка:
793х425х796ммих виготовлена качалка:

Вологостійка фанера 1 сорту;

Екологічно чиста, водорозчинна фарба по дереву, багатошарове лакофарбове покриття якої запобігає появі плісняви та грибків

Поліефірна фарба по металу, стійка до атмосферних опадів;

Металеві труби відповідні ДСТУ та ГОСТ.

Товщина фанери  елементів качалки 15мм

Пружинний блок  виготовлений  з металевої пружини , пластин  товщиною 4 мм та 6 мм  
	шт
	1
	6135,00

	
	
	
	
	Всього
	60000,00


Доставка безкоштовна . 
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