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Коммерческое предложение
система очистки воды

Школа с Новопавловка
Согласно Вашего запроса предлагаем Вам систему очистки воды
Предлагаемое оборудование позволит получить питьевую воду высокого качества.

Исследовали воду из трех скважин:
 ул 1-го Мая 53 а: железо 0, жесткость 10,8 ммоль/дм куб, тдс 1042 мг/ дм куб. Эта скважина подходит для установки системы очистки воды.
Ул Юбилейная 38а железо 3,5 мн/дм куб, жесткость 9,6 ммоль/дм куб, тдс 1705 мг/ дм куб
Ул 30 лет Победы железо 0 мн/дм куб, жесткость 22,4 ммоль/дм куб, тдс более 3000 мг/ дм куб. 
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Фильтр Ecozon 2,5х10". Предотвращает образование труднорастворимых осадков на поверхности мембранного элемента.

2. Система обратного осмоса  "Екософт RoBust1500".
Система предназначена для глубокой очистки воды. 

Система укомплектована мембранным элементами Filmtec 3012 (1 шт), суммарной производительностью до 0,06  м³/час.

· Эл.питание –220В, 0,25кВт;

· Производительность – до 0,06 м³/час; 

· Порты: вход/очищенная вода/концентрат -  – ½"

Устанавливается система с баком 100 л.

3. Для бактерицидной обработки воды устанавливается ультрафиолетовая лампа Ecosoft E360.
	№
	Название
	Цена, грн.
	Кол-во
	Стоимость, грн.

	1
	Фильтр Ecosoft Scalex-200
	379,0
	1
	379,0

	2
	Система обратного осмоса Робаст 1500
	22680,0
	1
	22680,0

	3
	Накопительная емкость 70л
	5220,0
	1
	5220,0

	4
	УФЛ Powerlight Е360
	9160,0
	1
	9160,0

	5
	Насосная станция Lowara BGM7/24
	8580,0
	1
	8580,0

	
	Всего оборудование
	
	
	46019,0

	
	Монтаж, пусконаладка 
	Компл.
	1
	4690,0

	
	Материалы обвязки (трубы, фитинги в т.ч тумба с мойкой)
	Компл.
	1
	3300,0

	
	 Всего
	
	
	54009,0
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